<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="48.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.4" y1="0" x2="48.4" y2="52.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.4" y1="52.3" x2="0" y2="52.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="52.3" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RSP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RSPLIB">
<packages>
<package name="HDSP">
<description>HDSP</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RACON12">
<description>&lt;b&gt;ITT SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SSOP20">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type SS</description>
</package>
<package name="1803549">
<description>&lt;b&gt;MCV 1,5/14-G-3,81&lt;/b&gt; Grundgehäuse&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 14&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1803549.pdf</description>
</package>
<package name="JP1Y">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO18PIC">
<description>Diferent package for microchip 16F88-I/SO</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="resistor" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="R0805" value="100R"/>
<element name="R6" library="resistor" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="RSPLIB" package="HDSP" value="HDSP-H101"/>
<element name="U2" library="RSPLIB" package="HDSP" value="HDSP-H101"/>
<element name="T1" library="RSPLIB" package="SOT23" value="BC817">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="RSPLIB" package="SOT23" value="BC817">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="RSPLIB" package="RACON12" value="UP"/>
<element name="S2" library="RSPLIB" package="RACON12" value="DOWN"/>
<element name="R8" library="RSPLIB" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="RSPLIB" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="RSPLIB" package="MA05-1" value="ICSP">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SJ1" library="RSPLIB" package="SJ" value=""/>
<element name="SJ2" library="RSPLIB" package="SJ" value=""/>
<element name="C2" library="RSPLIB" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="RSPLIB" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="RSPLIB" package="C0603" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="RSPLIB" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="RSPLIB" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="RSPLIB" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="RSPLIB" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="RSPLIB" package="SSOP20" value="MAX3223EAP">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX3223EAP+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9725482"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4618"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="RSPLIB" package="C0603" value="1nF"/>
<element name="SV2" library="RSPLIB" package="1803549" value="POWER/RS232">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1" library="RSPLIB" package="JP1Y" value="Extra PINS"/>
<element name="R10" library="RSPLIB" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SO1" library="RSPLIB" package="SO18PIC" value="PIC16F88-I/SO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="SO1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="SO1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="SO1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="1" pad="2"/>
<contactref element="SO1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="B0">
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SO1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SO1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
